IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "no view"
File name: "3D-Modell 106174.71.ifc"
Time stamp: "2023-04-18T14:26:02"
Author: "Tridici Gioele"
Organization: "No Organization"
Preprocessor: "EDMsix Version 2.0.209.92 Dec 12 2020"
Originating system: "Allplan 2022.0 03.03.2022 - 17:33:18"
Application: "Allplan" version "2022.0" identifier "Allplan" by Organization "No Organization"

People and organizations
  Person "Tridici" "Gioele" of Organization "No Organization"
  Owner history of Person "Tridici" "Gioele" of Organization "No Organization" | application "Allplan" version "2022.0" identifier "Allplan" by Organization "No Organization" | change NOTDEFINED | created 1681820659 (2023-04-18T12:24:19Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  MASSUNIT: KILO GRAM
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)

Spatial structure
IFCPROJECT "M Mauern"
  IFCSITE "M8002 EXACTA Winkelplatten Eckstücke glatt" | latitude 48° 8′ 10.32″ | longitude 11° 41′ 19.32″
    IFCBUILDING "Typ 1" | COMPLEX
      IFCBUILDINGSTOREY "Art. Nr. 106174.71 Typ 1 rechts L99/ B30/ H55" | elevation 0.
        contains 3 elements
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | names: "" | property sets: AllplanAttributes

Property sets
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCPROJECT)
    Architekt = "Architekt Name" (IFCTEXT)
    Architekt Plz/Ort = "Architekt PLZ Ort" (IFCTEXT)
    Architekt Straße = "Architekt Strasse" (IFCTEXT)
    Bauherr = "Bauherr Name" (IFCTEXT)
    Bauherr Plz/Ort = "Bauherr PLZ Ort" (IFCTEXT)
    Bauherr Straße = "Bauherr Strasse" (IFCTEXT)
    Bauort = "PLZ und Ort" (IFCTEXT)
    Bauunternehmer = "Bauunternehmer Name" (IFCTEXT)
    Bauunternehmer Plz/Ort = "Bauunternehmer PLZ Ort" (IFCTEXT)
    Bauunternehmer Straße = "Bauunternehmer Strasse" (IFCTEXT)
    Projektbeschreibung = "Projektbeschreibung" (IFCTEXT)
    Projektnummer = "M" (IFCTEXT)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Allright_Bauteil_ID = "0351ErE0000000031" (IFCTEXT)
    Einheit = "m³" (IFCTEXT)
    Objektname = "Erweitertes Element" (IFCTEXT)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Allright_Bauteil_ID = "0351ErE0000000032" (IFCTEXT)
    Einheit = "m³" (IFCTEXT)
    Objektname = "Erweitertes Element" (IFCTEXT)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Allright_Bauteil_ID = "0351ErE0000000006" (IFCTEXT)
    CBB_Artikelnummer = "111957" (IFCTEXT)
    CBB_Ausführung = "Winkelplatten bewehrt, unbehandelt, schalungserhärtet" (IFCTEXT)
    CBB_Bewehrungsart = "Duktilitätklasse B 500 B" (IFCTEXT)
    CBB_Bewehrungsüberdeckung cmin = 25 (IFCINTEGER)
    CBB_Bewehrungsüberdeckung cnom = 30 (IFCINTEGER)
    CBB_Breite B = 300 (IFCINTEGER)
    CBB_Dokument = "M8001-HW71:2020 Comoforte Winkelplatten" (IFCTEXT)
    CBB_Elastizitätsmodul ER = "36000" (IFCTEXT)
    CBB_Expositionsklasse EK = "XC4,XD3,XF4" (IFCTEXT)
    CBB_Festigkeitsklasse FK = "C45/55" (IFCTEXT)
    CBB_Gewicht G = "206" (IFCTEXT)
    CBB_Herstellwerk = "HW71" (IFCTEXT)
    CBB_Höhe H = 550 (IFCINTEGER)
    CBB_Klasse des Chloridgehaltes = "Cl 0.1" (IFCTEXT)
    CBB_Korndurchmesser Dmax = 8 (IFCINTEGER)
    CBB_Länge L = 990 (IFCINTEGER)
    CBB_Material = "Beton" (IFCTEXT)
    CBB_Name = "Comoforte Wikelplatten" (IFCTEXT)
    CBB_Oberflächenbeschaffenheit = "Scheinfuge 10/10 bei L = 990 mm" (IFCTEXT)
    CBB_Oberflächenfarbe = "grau" (IFCTEXT)
    CBB_Rubrik = "M8001" (IFCTEXT)
    CBB_Wandstärke T = "120" (IFCTEXT)
    Einheit = "m³" (IFCTEXT)
    Gewerk = "" (IFCTEXT)
    Objektname = "Erweitertes Element" (IFCTEXT)